Sposób prowadzenia zasilania

Obraz zawierający tekst, sprzęt elektroniczny, obwód

Opis wygenerowany automatycznie

W przypadku zastosowanego footprintu nie ma możliwości przyciągnięcia zasilania pod układem. Czy szukać innego footprintu i próbować?

Bez tego nie da się uniknąć przecięcia się zasilania z zegarem lub anteną

PROBLEM Z UPAKOWANIEM

Czy nie przenieść tego na 4 warstwy?

Czy dodać antenę wbudowaną skoro całość i tak ma duże opakowanie z możliwością montażu zewnętrznej